# 霍邱县第二人民医院门诊及住院部负一楼监控系统安装工程院网采购公告

一、项目名称：霍邱县第二人民医院门诊及住院部负一楼安装工程

二、预算价：24566.00元

三、项目实施地点：霍邱县第二人民医院住院部楼。

四、发包单位：霍邱县第二人民医院。

五、项目类型：【√】工程类   【】服务类   【】货物类。

六、资金来源：单位自筹。

七、项目内容：门诊楼、住院部负一楼设备安装，具体工程量以现场踏勘为准。

1. 采购需求：详见附件

九、投标供应商资格：

1、有效的营业执照、独立法人资格及法人授权委托书；

2、本项目不接受联合体投标；

3、资格后审，即开标后评标委员会对投标人资格进行符合性审查。

十、投标文件的构成

1、投标函

2、投标报价表

3、资质证明文件

（1）营业执照（复印件）

（2）法人代表授权书

（3）投标人情况表（公司综合介绍）

4、投标产品技术参数响应表

5、企业实力及品牌影响力证明文件

6、质保期限

7、售后服务维保方案

8、投标人认为有必要表述的其他相关内容

十一、开标方式

本项目无需报名，投标供应商于2021年 9月 26 日（北京时间，下同） 9 ：30前到霍邱县第二人民医院住院部大楼十六楼，密封报价和营业执照（复印件）。评审小组将采用综合评估法：对投标报价、技术参数响应情况、企业实力及品牌影响力、质保及售后服务方案等对招标文件的响应和满足程度等方面予以评价和比较后确定最终中标商。

十二、评分规则

1、商务标部分（50分）

价格分统一采用低价优先法,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分50分。其他投标供应商的价格为统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)\*50。

2、技术标部分（50分）

（1）技术参数响应情况（20分）

技术条款要求的整体响应情况进行综合评价，本项满分为 20 分；再根据投标产品技术参数对招标文件中技术条款要求的整体响应情况进行综合评价，★参数不满足每项扣5分，非星号参数不满足每项扣2分，扣完为止。

（2）企业实力及品牌影响力（15分）

根据投标产品的品牌知名度、美誉度和市场占有率等进行综合评价，满分15分。

质保及售后服务维保方案（15分）

 A、质保期(10分)：投标产品质保期 1 年不得分，每增加一年得 2分，最高得分10 分。以投标函中所报质保期为准，取整年数。

B、售后服务（5分）：

根据质保期内及质保期满后的售后服务方案及其他相关承诺及售后服务团队和技术人员情况进行综合评价。共5分

十三、现场踏勘时间及开标时间及地点

1.踏勘时间：2021年 9 月 19日~ 9 月25 日（每日8:00至11:00,14:30至17:30法定公休日、法定节假日除外）

2.开标时间：2021年 9 月 26 日 9 :30

3.开标地点：住院部大楼十六楼小会议室

十四、联系方法

霍邱县第二人民医院（霍邱县城关镇蓼南路与海河路交叉口）

联系人：胡先生   电话：0564-6018017

1. 发布媒介：霍邱县第二人民医院网站。

附件：采购需求清单：

|  |
| --- |
| 门诊楼及住院部地下室监控系统设备采购需求 |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 网络录像存储管理主机 | 1、处理器：intel高性能多核处理器★2、嵌入式LINUX操作系统；标配≥DDR4 8GB内存,支持最大可扩展至128G的SSD硬盘；单台最大接入IP:1000/CH:3000；后置2个SAS3.0宽端口；2个USB2.0,2个USB3.0；1个eSATA接口,后置3个HDMI接口,1个VGA接口；≥16个硬盘槽位,支持硬盘热插拔，在线更换；电源支持热插拔,最大功率315W,稳定功率210W3、设备支持流媒体功能，支持视频流转发、录像回放和下载；4、支持以RTSP、RTMP协议实时码流5、具备实时预览功能，支持1/4/6/8/9/13/16/10/25/36/64多分屏画面显示；6、支持接收并统计人数统计服务器上传的分析结果；7、支持报警柱设备的接入管理；8、支持动力环境监测主机接入，可接收到温湿度探测器、漏水探测器、电量仪、电池组、UPE、空调、配电开关等设备的数据信息；9、支持可视对讲设备的增、删、改；支持室内机群呼功能；10、支持人脸授权功能，支持人脸记录功能，支持手动/自动获取人脸门禁设备的离线人脸识别数据；21、支持人脸复核功能；11、支持人脸轨迹功能，支持人脸检测、识别记录检索；12、具备云台控制、录像功能13、支持秒级存储及回放，确保可回放设备断网/断电前一秒录像；14、具备语音对讲功能、报警管理功能；15、支持手机APP视频预览、录像回放、报警预案查看、报警事件处理、报警记录查询； | 台 | 1 |  |
| 2 | 监控专用硬盘 | 适用机型: 服务器硬盘容量: 4TB硬盘转速: 7200转缓存容量: 64MB尺寸: 3.5英寸成色: 全新原装 | 块 | 4 |  |
| 3 | 监控专用屏 | 基本参数产品类型 LED显示器产品定位 大众实用屏幕尺寸 ≥24英寸最佳分辨率 ≥1920x1080屏幕比例 16:9（宽屏）高清标准 ≥1080p（全高清）面板类型 TN背光类型 LED背光 | 台 | 1 |  |
| 4 | 安防专用POE交换机 | ★10/100/1000Mbps传输速率，336Gbps/3.36Tbps背板带宽，51Mbps/126Mbps包转发率，4个千兆SFP口，24个10/100/1000Base-T以太网端口 | 台 | 1 |  |
| 5 | 高清摄像机 | 主码流：5MP 2592×1944@15帧，4MP 2592\*1520@25帧，2560\*1440@25帧，3MP 2048\*1520@25帧，2MP 1920\*1080@60帧；子码流：800×448，640x360；4颗暖光灯，F1.0镜头，最大照射距离30米，内置拾音器3米现场声音监听，前置防雨喇叭，支持语音对讲，远程喊话，内藏式网线口POE，整合多功能防水盒标配4MM，6MM镜头 | 台 | 12 |  |
| 6 | 六类无氧铜网线 | 1.★线缆本体上需印有厂商名称及YD/T1019标准中 4.5 产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及数字通信烯烃绝缘水平对绞电缆的标准代号2.★导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 3.★屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离4.阻燃标准：IEC60332-1-2 | 米 | 900 |  |
| 7 | 光纤收发器及配套光缆等 | 千兆单模单纤1光4电光电转换器，FC接口，POE；BY-GYTA-6B1.3 ，6芯，管道，单模，抗压，抗压 | 套 | 1 |  |
| 8 | PVC穿线管 | 日丰Ø20mm | 米 | 400 |  |
| 9 | 多媒体箱 | 600\*600\*150 | 台 | 1 |  |
| 10 | 供电及辅材 | 线缆铺设、配套设备及安装 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |