|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
| 1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原吊顶拆除及建筑垃圾转运 | m2 | 178.080 |
| 2 | ZB 010802001001 | 不透钢防盗窗改开门 | 1.2m\*0.8m\*6樘 | m2 | 5.760 |
| 3 | 010606008001 | 钢梯 | 1、楼梯规格格及用材标准：长9.0m（含转角台）， 宽1.2米，主4.5 m， 柱 为 12# 120mm\*53mm\*5.5mm，楼梯边梁为100mm\*100mm\*4.5mm方管，踏步梁为50mm\*50mm\*3.5mm方管，踏步及转角平台为4mm厚钢板拉花喷塑，具体做法详见设计图纸；2、防盗门1樘1.2m\*2.1m | 个 | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |