**采购需求**

**牙科综合治疗机招标参数**

一、性能及参数

1、高速手机：按压式高速手机2支，

2、低速手机：四孔低速手机，含直、弯机

**\*（和治疗机同品牌高低速手机）**

1. 三用枪2支，冷暖各1支

4、洁牙机、光固化、内窥镜各一套

5、整机为全电脑控制系统，器械盘上的主控面板具有个性记忆位、复位、吐痰位、牙科椅升降、俯仰、口腔灯、漱口水、加热水、冲盂等功能操作键。助手位控制面板设有相应控制功能。

6、主箱体: 注塑工艺、箱体可旋转

7、大型器械盘，可旋转分块式枪架设计

8、冲盂漱口定量给水自动控制系统1套：可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统

9、强弱吸唾系统1套:带有清洗过滤网装置

10、**\*感应式LED口腔灯1套，可无机调光，把手可拆卸消毒**

11、内置式LED观片灯

12. **\* 痰盂可拆卸清洗，可选择陶瓷材质或玻璃材质**。

13.手机净水系统1套

14.气压锁定器械臂1套

15. 多功能脚开关1套

16.全电脑牙科椅1台：动力系统采用直流静音电机

17**\*.整机具有联动功能，灯椅联动，杯水冲盂联动，痰位和杯水冲盂联动 配备急停开关装置 安全可靠**

18.牙科椅垫宽大、舒适，双扶手设计，其中右扶手可翻转，方便病人进出。

19.牙椅的升降俯仰均具有安全保护装置，更安全。

20.副箱体可根据用户需求进行内置或外置转换。

21. 医生座椅1台：最低椅位425mm，行程120mm

22 **\*满足四手操作 助手架必须有控制牙椅升降 俯仰 口腔灯 冲盂 漱口 触摸按键并预留升级位**

23 **\*具有国家级名优产品 品牌的相关认证（附相关证书）**

二、技术参数

电源：交流220V 50HZ

气源：气压0.5—0.6MPA

水源：水压0.2—0.4MPA