**牙科综合治疗机**

一、性能及参数

**\*1、和治疗机同品牌按压式 高速手机2套，同品牌低速气动马达1套（含 直弯机）**

2、三用喷枪 2支，其中一支为可喷热水、雾，可进行135℃高温和真空灭菌消毒

**\***3、**机装超声洁牙机1套 机装光固化机1套 内窥镜1套（牙椅原厂生产制造）**

4、整机为全电脑控制系统，器械盘上的主控面板具有个性记忆位、复位、吐痰位、牙科椅升降、俯仰、口腔灯、漱口水、加热水、冲盂等功能操作键。助手位控制面板设有相应控制功能。

5、主箱体: 注塑工艺、箱体可旋转

**\***6、**大型器械盘，配有全覆盖器械盘透明防污罩（可更换）**,**防止交叉感染 可旋转分块式枪架设计**

7、冲盂漱口定量给水自动控制系统1套：可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统

8、强弱吸唾系统1套:带有外置清洗过滤网装置

9、感应式LED口腔灯1套，可无机调光，把手可拆卸消毒

10、内置式LED观片灯

**\***11、 **快插结构痰盂方便清洗，可选择陶瓷材质或玻璃材质**。

12.手机净水系统1套

13. 气压锁定器械臂1套

14. 多功能脚开关1套

15.全电脑牙科椅1台：动力系统采用直流静音电机

16.整机具有联动功能，灯椅联动，杯水冲盂联动，痰位和杯水冲盂联动

17.牙科椅垫宽大、舒适，双扶手设计，其中右扶手可翻转，方便病人进出。

18.牙椅的升降俯仰均具有安全保护装置，更安全。

19.副箱体可根据用户需求进行内置或外置转换。

20. 医生座椅1台：最低椅位425mm，行程120mm

**\***21、**牙科椅处可选配增加急救装置，可满足紧急情况进行急救活动。彩页上必须有相关介绍**

**\***22、**具有国家级名优产品 品牌 相关认证 并提供证件**

23、电源：交流220V 50HZ 气源：气压0.5—0.6MPA

水源：水压0.2—0.4MPA

**注1：带\*参数须提供佐证材料（检测报告、厂家提供的响应说明书等其中之一的扫描件加盖公章，每一个佐证材料需标明所在标书的页码）；**

**注2：带\*参数为关键技术参数，必须全部满足；带\*参数如有一条不满足，即视为无效投标；**

**注3：一经发现虚假应标，即视为无效投标，投标人五年内不得参与我院招标采购活动。**