附件2：采购需求

1. 提供两条互联网专线（主线路和备用线路）主线路带宽≧600MB，备用线路带宽≧300MB,直接承载在运营商传输网上，不经过OLT、OTN等设备。
2. 至少提供一套传输设备，部署在医院机房，用于互联网专线接入。
3. 传输设备具备双主控双电源能力。
4. 传输设备必须通过光缆物理双路由方式接入，具备路由倒换功能。
5. 运营商对线路提供24小时监控服务。
6. 光缆必须通过不同管道从不同方向入局。
7. 网络延迟低于5ms。
8. 网络丢包率低于0.00001。