污水处理设备用房电缆更换项目采购需求

一、项目概况

霍邱县第二人民医院污水处理设备用房电缆由洗衣房西侧楼梯转角处地面配电柜引出，通过吊装桥架敷设，进入污水处理控制中心二楼墙面结束。因原有电缆损坏，现需对原损坏电缆进行抽除并敷设新的电缆，保证污水处理系统正常运行。

二、采购需求：

1、采购内容及设备参数：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 1 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆  2、型号：YJV-4\*95+1\*50mm2  3、含原电缆抽出、辅材 | 60米 | 国标 |
| 2 | 配电柜 | 1、名称：配电柜  2、型号：JXFL  3、规格：60\*80\*20mm | 1个 | 国标 |
| 3 | 断路器 | 1、规格：nxm1-400/300 400A | 1个 | 国标 |
| 4 | 接线端子 | 1.焊铜接线端子 导线截面(mm2) ≤70、含辅材  2、含辅材 | 4个 | 国标 |
| 5 | 接线端子 | 1.焊铜接线端子 导线截面(mm2) ≤120  2、含辅材 | 16个 | 国标 |
| 6 | 电缆桥架及打孔 | 槽式镀锌桥架  规格： 200\*100\*1.0mm  楼板及墙体打孔、电缆进线桥架、槽钢、角铁和所有电缆布线固定. | 1.5米 | 满足现场实际要求 |
| 7 | 安装调试 |  | 1项 | 满足现场实际要求 |

1. 投标人须自行勘查现场，并对现场情况充分了解后参与，中标后供应商不得以对现场不了解或清单内容没明确等理由，导致增加的额外费用须供应商自行承担。

三、预算价：29456.00元。

1. 供货周期：合同签订后7个日历天内完成项目改造内容。
2. 付款方式：设备安装调试结束经验收合格后由第三方审计公司进行审计后付款审计总额的95%，剩余5%质保期满后一次性无息付清。
3. 质量保修期限：一年
4. 评标方法：本次采购采用完全符合条件最低价中标法，如出现报价相同由现场评委会随机抽取中标单位。