住院部食堂区域增设电力电缆项目采购需求

一、项目概况

霍邱县第二人民医院住院部食堂区域位于住院部大楼地下一层，现因食堂运营需求，需从住院部地下配电房低压柜增设电力电缆至食堂后厨指定区域及相关配套设备，本次采购包含货物及安装调试。

二、采购需求：

1、采购内容及设备参数：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 1 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆2、型号：YJV-4\*70+1\*35mm23、含辅材 | 242米 | 国标 |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：配电箱2、型号：JXFL3、规格：60\*80\*20mm | 2个 | 国标 |
| 3 | 断路器 | 1、规格：nxm1-250s 250A | 2个 | 国标 |
| 4 | 接线端子 | 1.焊铜接线端子 导线截面(mm2) ≤70、含辅材2、含辅材 | 40个 | 国标 |
| 5 | 电流互感器 | 电流互感器LMZ0.66 500/5 | 6个  | 国标 |
| 6 | 三相电表 | 规格型号：DTS634 30(100A) | 2块 | 国标 |
| 7 | 桥架 | 槽式镀锌桥架规格：200\*100\*1.0mm | 6米 |  |

1. 投标人须自行勘查现场，并对现场情况充分了解后参与，中标后供应商不得以对现场不了解或清单内容没明确等理由，导致增加的额外费用须供应商自行承担。

三、预算价：70103.00元。

1. 供货周期：公示结束后3个日历天内完成项目改造内容。
2. 付款方式：设备安装调试结束经验收合格后由第三方审计公司进行审计后付款审计总额的95%，剩余5%质保期满后一次性无息付清。
3. 质量保修期限：两年
4. 评标方法：本次采购采用完全符合条件最低价中标法，如出现报价相同由现场评委会随机抽取中标单位。