**附件2：采购需求**

1. **须免费提供配套设备使用，并列出配套设备名称、数量和生产厂家等。**

**2、须免费提供配套设备日常使用的所有专用耗材清单，确保设备正常运转。**

**3、须承担配套设备使用期间所有维保费用。**

**4、配套设备须接入医院信息系统。**

**5、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。**

**6、投标人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如检验试剂带量采购等）对招标结果带来的变动，投标人不得提出异议。**

**7、本次采购量为年预估量，具体采购数量以实际需要为准（分次采购）**

**8、技术参数:**

1. 最低检测限:≤0.3ng/ml；
2. 线性范围:试剂的线性范围为 0.3-10ng/mL，在此线性范围内，线性相关系数r应不小于 0.990；
3. 重复性:变异系数(CV)≤15%；
4. 批间差:变异系数(CV)≤20%；
5. 准确度:相对偏差的绝对值应不大于 15%；
6. 稳定性:试剂在 2-30℃条件下保存，有效期≥12 个月；取效期末的产品进行检测，结果符合上述要求。
7. 检测方法学：荧光免疫层析法。
8. 包装规格：≤25人份/盒

**注：以上采购需求须全部满足。**