附件3：

|  |
| --- |
| **门诊楼原体检中心、检验科改造及院东围墙消防通道安装电动门工程项目清单** |
|
|
|
|
| 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 项目特征描述 |
| 墙面型轻钢龙骨 | 平方 | 104 | 轻钢龙骨隔墙8CM厚双面木工板基层双面石膏板面层腻子面内墙乳胶漆两遍 |
| 木质门 | 樘 | 5 | 门代号及门洞尺寸：2M\*1m |
| 门锁安装 | 套 | 6 | 更换锁具及安装 |
| 拆除原铝合金隔间 | 平方 | 44.2 | 拆除并转运至地下室指定位置 |
| 拆装铝合金隔间 | 平方 | 35 | 利用原铝合金隔间安装包括玻璃胶、五金件等 |
| 原墙面刷涂乳胶漆 | 平方 | 220.96 | 内墙满批腻子两遍乳胶漆两遍 |
| 门套 | 樘 | 1 | 大门门套2m\*3m |
| 五金安装 | 套 | 7 | 门五金件安装 |
| 拆除原有治疗台 | 米 | 12 | 原有治疗台拆卸约12米转运至地下室指定位置 |
| 块料墙面 | 平方 | 6 | 块料墙面 |
| 维修原有木门及门套 | 项 | 1 | 维修原有木门及门套等 |
| 拆除路面 | 平方 | 27.28 | 原地面拆除砼15cm、垫层15cm，总体下降50cm废料外运，5KM |
| 碎石 | 平方 | 27.28 | 石料规格：碎石厚度：20cm |
| 水泥混凝土 | 平方 | 27.28 | 混凝土强度等级：C25商品砼厚度：15cm |
| 电动伸缩门 | 平方 | 12.4 | 不锈钢电动门12.4m\*1.8m |
| 门拉头 | 套 | 1 | 门拉头 |
| 砖砌体拆除 | 立方 | 6.82 | 临时围挡拆除24.8平方+基础废料外运 |

（备注：以上工程量仅做参考，不做为实际结算工程量，具体以投标人现场踏勘为准）