附件4：

**电动伸缩门采购需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 规格（长×高） | 单位 | 数量 | 材料规格 | 备 注 |
| **尺寸** | 门长2.4米\*高1.8米 | 米 | 1 | 主料：异型管50×51\*0.8榄子：48\*36\*0.8轮中:600 mm3排联动 350管距材质：不锈钢材质 |  |
| **智能驱动系统****无轨双电机** | 涡轮电机 370W | 套 | 1 |
| 机械缓冲装置 |
| 电子软驱动装置 |
| 无触点控制系统 |
| 智能专用电箱 |
| 无档级离合装置 |
| 热敏保护装置 |
| 显示屏 | 可滚动显示500字 | 套 | 1 |

**产品要求：**

1. 精抛不锈钢产品，外观时尚美观，表面如镜面，光鲜亮丽.
2. 结构经典，简单易行有效，稳定性好，美观实用，视觉效果好.
3. 交叉榄子采用最先进科技反窝孔技术，提高了门体伸缩灵活性，大大提高了门的使用寿命.
4. 特有的数码滚动显示屏，可根据客户意愿显示500个字以内的广告宣传语.
5. 数码遥控器.
6. 特有的涡轮电机具有热敏保护装置及机械缓冲置与电子软驱动装置，适合频繁开启大门.
7. 铝合金门每个孔眼装有PA耐磨套，不锈钢门采用反窝管技术.（比钻孔寿命高达10年以上）
8. 电源压：220v,功率常规有轨370W，电流5A。
9. 绝缘：E级别.
10. 电机转速：1400转/分.
11. 移动速度：17-19m/分.
12. 主机牵引门排极限30m.

