项目编号：HQEY-2025C04

**招 标 文 件**



**采购人：霍邱县第二人民医院**

**二0二五年 四月**

## **第一部分 招标文件**

## **一、招标公告**

现对霍邱县第二人民医院医疗设备一批采购项目进行院网招标，欢迎具备条件的国内投标供应商参加投标。

**一、项目名称及内容**

1、项目编号：HQEY-2025C04

2、项目名称: 医疗设备一批采购项目

3、项目单位：霍邱县第二人民医院

4、标段（包别）划分：不分包

5、项目预算及内容：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 合计（元） |
| 1 | 电子轮椅称 | 1 | 9000 | 9000 | 95500 |
| 2 | 除颤仪 | 1 | 42000 | 42000 |
| 3 | 监护仪 | 1 | 7000 | 7000 |
| 4 | 注射泵 | 2 | 2500 | 5000 |
| 5 | 冷藏柜 | 1 | 9000 | 9000 |
| 6 | ABS治疗车 | 2 | 3000 | 6000 |
| 7 | 被服处置车 | 2 | 2500 | 5000 |
| 8 | 急救车 | 1 | 5000 | 5000 |
| 9 | 病历架车 | 3 | 2500 | 7500 |

**二、投标供应商资格**

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的[财务会计制度](http://www.so.com/s?q=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank);

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和[社会保障资金](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E8%B5%84%E9%87%91&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)的良好记录;

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、本项目不接受联合体投标；

7、有效期内的营业执照、组织机构代码、税务登记证（或三证合一）、医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证（或备案凭证）、法人或授权人证件。

8、资格后审，即开标后评标委员会对投标人资格进行合格性审查。

**三、报名须知**

1、报名时间：2025年04月25日至2025年04月29日17:30（投标截止时间）

2、报名方式：投标人须在报名时间内下载并填写报名签到表（见公告附件1），将报名签到表以PDF电子版形式发送至报名邮箱：jf08282034@163.com。

**四、招标文件的获取：**

自行下载采购公告附件2。

**五、开标时间及地点**

1、开标时间：2025年4月30日15:00（北京时间）；

2、开标地点：住院部十六楼会议室

**六、联系方法**

1、项目单位：霍邱县第二人民医院

２、地址：霍邱县城关镇蓼南路

３、联系人：江先生 电话：0564-6018052

**二、投标人须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内 容** |
| 1 | **项目名称**：医疗设备一批采购项目  **项目编号**：HQEY-2025C04 |
| 2 | **采购人：**霍邱县第二人民医院  **地址**：霍邱县城关镇蓼南路 |
| 3 | **招标方式**：院网招标  **开标时间：**2025年4月30日15:00  **开标地点：**住院部十六楼会议室 |
| 4 | **投标文件请胶装密封（一正两副）,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。** |
| 5 | **签订合同时间及地点：**公告结束**，**中标人应在3个工作日内自行到医院拿取中标通知书，并在拿取中标通知书后的7个工作日内，在霍邱县第二人民医院签订合同。 |
| 6 | **供货地点**：霍邱县第二人民医院  **供货期限**：合同签订后7个工作日内完成安装及调试。中标人如不在规定期限内完成合同签订及供货工作，医院方可视情节取消其本次中标结果(医院有特殊要求除外)。  **质保期** ：2年 |
| 7 | **验收标准**：完全响应招标文件相关条款要求  **付款方式：**货物验收合格后七个工作日内付至合同总价款的90%，余款10%待质保期满无质量问题后一次性付清（不计息） |
| 8 | **为提高院网采购效率，投标人不足三家的，评委会可现场决定是否采用竞争性磋商或单一来源进行采购；如评委一致认定投标报价不具备竞争性，则本次采购项目作废。** |

### 三、投标人须知

**（一）总 则**

**1、资金来源**

1.1医院自筹。

1.2投标费用：投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**（二）招标文件**

**2.招标文件构成**

2.1招标文件包括以下部分：

一、招标公告；

二、投标人须知前附表；

三、投标人须知；

四、评标办法；

五、合同格式；

六、采购需求及技术要求；

2.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

2.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

2.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在招标公告发出之日起3个工作日内提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

2.5**本次招标文件的解释权归采购人。**

**（三）投标文件的编制**

**3.1投标文件构成与格式**

一、投标函

二、开标一览表

三、投标报价汇总表

四、技术规格响应表

五、投标人情况综合简介

六、法人授权书

七、产品质量承诺函

八、有关证明文件

3.1.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

3.1.2除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.1.3除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。

3.1.5投标文件应编制连续页码。投标文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作。

3.1.6电报、电话、传真、邮件等形式的投标概不接受。

**3.2报价**

3.2.1投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。

3.2.2本次招标只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

3.2.3投标报价包含完成此次采购范围内所需费用的全部价格，包含但不限于：设备的运输、安装、调试、维护、搬运、装卸、验收、交付后约定期限内的免费维保、税费等。投标报价为签订合同的依据。

3.2.4采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

3.2.5中标人须承担中标至实际供货期间仪器设备及安装费用的市场价格变化的风险。

**3.3投标内容填写及说明**

投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的资料、证明及数据，将导致投标严重失分或无效。

**3.4.投标人须提供的资格审查资料：**

**营业执照、组织机构代码、税务登记证（或三证合一）副本~~(~~复印件或扫描件加盖公章）；所投产品医疗器械注册证或备案证，医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（以上证件须提供复印件或扫描件加盖公章）；参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；无不良信用记录声明函；法人授权委托书以及被委托投标代表身份证原件；所投产品为进口产品须提供厂家授权证明（需加盖厂家鲜章）等文件材料。**

其他所需相关证明资料需由投标人自行在投标书中体现，评委在评标活动期间有权作出资格性审查。

**（四）投标文件的递交**

**4.1投标文件的密封和标记**

（1）因投标文件装订问题造成松散、丢失，按无效投标处理。

（2）投标文件密封袋“封口处”应密封，并加盖投标人公章。投标文件密封袋上应写明项目名称、项目编号。

（3）投标人应将投标文件分开密封包装。

**4.2投标文件的递交**

4.2.1投标人应当在招标公告约定的时间在开标现场递交投标文件。

4.2.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件。

**(五) 开标与评标**

**5.1开标**

5.1.1医院将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织开标，投标人的法定代表人或其被授权的委托人应准时参加。

**5.1.2医院凭招标公告约定的时间在开标现场接收投标人的投标文件**。

5.1.3开标时，医院将当众宣读投标人名称、投标报价等医院认为合适的其它详细内容。

5.1.4投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

**5.2评标**

5.2.1评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人进行投标有效性评审。评审时，医院评委会将审查投标人资格条件是否符合招标文件要求，实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货及服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。**投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标**。

**5.2.2投标人存在下列情况之一的，投标无效**

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**(六) 定标与签订合同**

**6.定标**

6.1 定标方式详见“评标办法”；

6.2 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交相关管理部门依法处理：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

6.3医院将在院网上发布中标公告。

6.4医院将以中标通知书形式通知中标人。

6.5.**签订合同**

6.5.1中标人应在规定的时间内到医院领取中标通知书，并及时与医院签订合同。招标文件、中标人的投标文件等，均作为合同的附件。

6.5.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。

6.5.3医院保留要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货时间地点及服务细则等作适当调整的权利**。**

6.6**验收**

6.6.1采购人验收时，可以成立（由合同双方、资产管理人、技术人员等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标通知书及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

6.6.2检测、验收费用均由合同乙方（中标人）承担。

**（七）** **质疑与回复**

**提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的投标供应商。**

7.1招标文件发出后，投标供应商如发现招标文件的商务条款、技术要求存在错误、遗漏、含混不清等问题，可在发布招标公告之日起3个工作日内向医院提出询问，要求修改或澄清。供应商对采购文件提出质疑的，应当在发布招标公告之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出质疑。

7.2供应商对中标或者成交结果的质疑，应当在发布中标公告之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出。

7.3在确定投标人的质疑为合法质疑后，**医院采购相关科室**从接到投标人的书面质疑函起，在3个工作日内给予回复。

**供应商应当在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。**

### 四、评标办法

**1. 评标方法**

评标委员会将根据投标人的最终得分，由高到低顺序推荐中标候选人。若出现两家投标人综合得分相同且投标报价相同的情况时，按技术指标优劣顺序排列。

**本次投标主要产品提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查(审查表见下)的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审得分相同的投标人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **符合性审查表** | | | |
| **序号** | **指标名称** | **指标要求** | **是否通过** |
| 1 | 营业执照 | 查验响应文件内有效证明材料 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的[财务会计制度](http://www.so.com/s?q=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank) | 查验响应文件内有效证明材料 |  |
| 3 | 有依法缴纳税收和[社会保障资金](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E8%B5%84%E9%87%91&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)的良好记录 | 查验响应文件内有效证明材料 |  |
| 4 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 查验响应文件内有效证明材料 |  |
| 5 | 投标供应商法人是否为同一人或者投标供应商之间是否存在直接控股、管理关系 | 查验响应文件内有效证明材料（信用中国查询页面截图） |  |
| 6 | 有效期内的医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证（或备案凭证）、法人或授权人证件等 | 查验响应文件内有效证明材料 |  |
| 7 | 供货期、质保期 | 符合投标人须知前附表要求 |  |
| 8 | 付款方式响应 | 符合投标人须知前附表要求 |  |
| 9 | 供应商名称 | 与有效的营业执照一致 |  |
| 10 | 响应文件签字盖章 | 符合招标文件要求 |  |
| 11 | 承诺书 | 承诺书符合招标文件要求 |  |
| 12 | 其他要求 | 招标文件规定的其他实质性要求 |  |
| 评审指标通过标准：以上内容由评标委员会按照上述评审标准逐项进行评审，判断响应情况，实质性响应的应评为通过，否则应评为不通过；有任何一项未通过的，响应文件将被否决。 | | | |

**2. 评标原则**

遵循公平、公正、科学、择优的原则。

**3. 评标委员会组成及职责**

评标委员会按医院相关规定组建,所有评标委员会成员评审结束后，签字确认。

**4. 评标结果**

评标委员会按照招标文件规定的评审标准推荐中标候选人，并现场确定中标人。

**5. 评标办法**

本项目采用综合评分法。

1. 商务部分（ 40分）

评标基准价的确定: 本次投标人最低报价为评标基准价，报价得分为 40分，其余投标人报价得分按公式：（评标基准价/投标报价）×40％×100计算；

1. 技术部分（ 60分）

|  |  |
| --- | --- |
| 综合实力和信誉 10分 | 评标委员会对所投产品的质量信誉、市场占有率、品牌影响力、用户满意度、工艺流程等进行综合评议，共10分 |
| 所投产品性能  35分 | 对所投产品的技术参数、性能、质量、认证证书对照招标文件的要求进行评议，投标人须提供详细与招标要求逐一对应的技术参数相应表，参数全部满足招标文件要求的得基本分35分。带★的技术参数必需提供佐证材料（检测报告、厂家提供的响应说明书等其中之一的扫描件加盖公章，每一个佐证材料需标明所在标书的页码），带★的每项负偏离扣 5分，非★每项负偏离扣2分，扣完为止。 |
| 质保期 4分 | 质保期2年，每延长1年得2分，共 4分。 |
| 售后 6分 | 1.接到报修电话后1小时内响应，36小时内解决问题或到达维修现场，得3分；  2.在安徽省内有分公司或售后服务网点（附工程师电话及社保证明），得3分。 |
| 业绩 5分 | 投标人提供2022年4月1日以来所投产品在国内二甲及以上医院销售单项合同，提供1份得2.5分，满分5分。投标人**须提供中标采购合同原件或复印件加盖投标人公章。** |

**五、 合同格式**

采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。合同格式由采购人与成交人共同协商签订。

**六、技术要求**

**一、采购需求**

因我院孟集血透中心工作需要，现需采购相关医疗设备一批。

**二、技术参数**

**招标参数**

**一：除颤仪**

1. 具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。
2. 彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。
3. ★同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。
4. 支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。
5. 除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。
6. 体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。
7. 病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。
8. 监护功能：可选配升级SpO2、NIBP、EtCO2监测功能。具有≥27种心律失常分析。
9. ★支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。
10. ★配备≥1块电池，最大可支持360J除颤210次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。
11. 具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。
12. 体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。
13. 主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。
14. 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。
15. 符合欧盟救护车标准EN1789:2007，防护等级IP55。
16. 16.产品使用年限10年。

**二：监护仪**

**1、外观设计**

1. 便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。
2. 主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。
3. ▲≥10英寸彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率≥800\*600。
4. 标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时。
5. 安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
6. 主机使用寿命≥10年。
7. 整机防水等级≥IPX1。
8. 主机工作环境温度范围：0~40°C。
9. 主机工作环境湿度范围；15~95%。

**2、监测参数**

1. 标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数。
2. 具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能；
3. 具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV
4. 共模抑制能力＞106db；
5. ▲具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；
6. ▲≥38种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等
7. 具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况;
8. 具有QT/QTc测量功能。
9. 血氧：血氧测量范围：0%-100%；脉率测量范围：20bpm-300bpm；标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%；具有与NIBP同侧测量功能。
10. 无创血压：
11. 测量范围：成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg；
12. 小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg；
13. 新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10 mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg；
14. 血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；
15. 具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值；
16. 具有辅助静脉穿刺功能。
17. 体温：具有双通道体温监测，可提供体温差值显示；支持体表和腔内两种体温探头类型。

**3、软件功能**

1. 支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面；
2. 用户可自定义调节界面布局波形和参数功能；
3. 支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器；
4. 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能；
5. 支持不小于2400小时趋势图/表、3500组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾；
6. 具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式等不少于5种工作模式。

**三：注射泵**

1. ≥3.0 英寸显示屏，全中文显示，方便快捷的人机操作界面。
2. 适用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml所有符合标准的注射器。
3. 速度范围：0.10～2000mL/h，最小步进 0.01ml/h。
4. 快进（Bolus）速度范围：0.10mL/h～2000mL/h，最小步进 0.01ml/h。
5. ▲注射精度≤±1.8%。
6. ▲KVO速度设定范围：0.1mL/h～30ml/h 可调。
7. ≥9种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、梯度模式、剂量时间模式、序列模式、微量模式、首剂量模式。
8. 动态压力检测（DPS），可实时显示当前压力数值。
9. 压力自动释放（Anti-Bolus），当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。
10. ▲≥15档阻塞压力阈值可调，最低75mmHg。
11. 具有排气功能，排除管路内的气泡。
12. 在线滴定功能，更改速度时完全不需要中断输液。
13. 夜间模式：自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复。
14. 药物库功能：可存储≥3000种药物。
15. 日志记录：可存储至少2000条操作信息。
16. 自动计算四种累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量。
17. ▲电池工作时间≥6小时@5ml/h；
18. 防尘防水等级：≥IP44。
19. 整机重量≤1.6kg（含电池），主机自带提手，方便携带。
20. 通过 EN1789救护车标准认证，适合在户外急救和车载情况下使用。
21. 可加装无线模块，实现无线联网通讯。

**四：电子轮椅秤**

**一. 技术参数：**

1. 最大称量：300kg
2. 精 度：0.1kg
3. 准确度等级：III级
4. 工作台面尺寸：0.8\*0.9M
5. 外型尺寸：1.0\*1.05M
6. 材 质：碳钢（高端工艺喷塑，配防滑垫）或不锈钢
7. 电源: 6V/4Ah免维护电池，充电后可连续工作48小时，交流电220V
8. 使用温度: 0℃~40℃
9. 储运温度: -25℃~55℃
10. 相对湿度: 85﹪RH
11. 选配：蓝牙、wifi、打印、坐椅

**二．基本功能：**

1. 去皮重/零点/锁定
2. 零位跟踪范围可设
3. 高分辨率显示(可提高10倍显示，可关闭高分辨率显示)
4. RS-232串行通讯接口方便连接医院系统
5. 内置4/6V蓄电池，交直流两用

**五：冷藏柜**

★1、完全符合GSP认证标准有国家相关部门出具的第三方校准证书。

2、压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。

★3、专业风冷风道，箱内温度均匀性+2℃，宽电压带，可在187V~230V范围内正常使用,立体冷风循环冷风保证箱内温度无死角,箱内不会结霜,无需手工除霜,确保箱内温度湿度均匀稳定。

4、先进的微电脑控制器,五路传器,可精确控制温湿度,密码锁设计,以确保温湿度设置安全性，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围35-75%。

5、温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%。

★6、温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过箱体的 USB接口导出保存。

7、具有多重故障报警功能,能够实现高低温报警传感器故障报警,湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。

8、除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道采用铜管，永远不会生锈。

9、双层中空钢化玻璃门,Low-e材质，保温性能好，配有安全门锁。

★10、内胆过氧铝:内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味(不会对储存药品造成污染)。

11、箱体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点

12、蒸发器配置加热丝。

★13、可增加短信报警和云端数据管理功能，可实时查看数据

★14.容积≥400L

15、公司资质有医疗器械生产许可证、质量管理体系ISO9001认证证书、医疗器械质量管理体系13485认证证书、强制性产品认证CCC证书、欧盟认证CE证书、专利证书。

**六：急救车**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 产品规格 | 750\*480\*920mm | | |
| 2. | 包装规格 | 790\*530\*930mm | | |
| 3. | 抽屉尺寸 | 小抽屉 | 500\*410\*80mm | |
| 4. | 抽屉尺寸 | 中抽屉 | 500\*410\*120mm | |
| 5. | 抽屉尺寸 | 大抽屉 | 500\*410\*240mm | |
| 6. | 除颤平台 | 410\*360mm | | |
| 7. | 点滴输液架 | 升降行程-0-650mm | | |
| 8. | 台面使用尺寸 | 570\*430mm | | |
| 9. | 副工作台尺寸 | 380\*350mm | | |
| 10. | 侧挂框尺寸 | 330\*180\*150mm | | |
| 11. | 垃圾桶尺寸 | 180\*180\*260mm | | |
| 12. | 电源插座 | 2米 | AC100-240V 10A-2500W | |
| 13. | 静音轮 | 直径：100mm | 4寸 | |
| 14.配置清单 | | | | |
| 序号 | 名称 | | | 数量/单位 |
| 1 | 急救车体 | | | 1辆 |
| 2 | 抽屉 | | | 5个 |
| 3 | 药格片 | | | 30片 |
| 4 | 侧挂框 | | | 1个 |
| 5 | 利器盒1L | | | 2个 |
| 6 | 垃圾桶 | | | 2个 |
| 7 | 轮子 | | | 4个 |
| 8 | 电源插座 | | | 1个 |
| 9 | 心肺复苏板 | | | 1个 |
| 10 | 输液架 | | | 1根 |
| 11 | 除颤平台 | | | 1个 |
| 12 | 钥匙 | | | 2个 |

**七：被服处置车**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格要求 | | | | |
| 1. | 产品规格 | 1020\*470\*990mm | | |
| 2. | 包装规格 | 1100\*580\*1000mm | | |
| 3. | 产品毛重 | 30KG | | |
| 4. | 产品净重 | 28KG | | |
| 5. | 台面间距 | 抽屉到二层220mm | 二层到三层300mm | |
| 6. | 抽屉尺寸 | 抽屉外部规格 | 510\*420\*110mm | |
| 7. | 抽屉内部规格 | 430\*490\*90mm | |
| 8. | 台面使用尺寸 | 520\*450mm | | |
| 9. | 污物袋尺寸 | 420\*420\*800mm | | |
| 10. | 防撞护角 | ABS材质 | | |
| 11. | 静音轮 | 直径:100mm | 4寸 | |
| 12.配置清单 | | | | |
| 序号 | 名称 | | | 数量/单位 |
| 1 | 护理车体 | | | 1辆 |
| 2 | 抽屉 | | | 1个 |
| 3 | 轮子 | | | 4个 |
| 4 | 污物袋 | | | 1个 |
| 5 | 防撞护角 | | | 4个 |

**八：ABS治疗车**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 产品规格 | 650\*450\*920mm | | |
| 2. | 包装规格 | 770\*530\*1050mm | | |
| 3. | 台面使用尺寸 | 600\*400mm | | |
| 4. | 抽屉内部规格 | 500\*350\*110mm | | |
| 5. | 产品毛重 | 22kg | | |
| 6. | 产品净重 | 20kg | | |
| 7. | ABS垃圾桶 | 180\*180\*260mm | | |
| 8. | ABS挂框 | 330\*180\*150mm | | |
| 9. | 污物桶尺寸 | 直径：230mm | 深度:200mm | |
| 10. | 静音轮 | 直径：100mm | 4寸 | |
| 11.配置清单 | | | | |
| 序号 | 名称 | | | 数量/单位 |
| 1 | 治疗车体 | | | 1辆 |
| 2 | 抽屉 | | | 2个 |
| 3 | 静音轮 | | | 4个 |
| 4 | 污物桶 | | | 2个 |
| 5 | 防撞角 | | | 4个 |
| 6 | 侧挂框 | | | 1个 |
| 7 | 垃圾桶 | | | 2个 |
| 8 | 侧挂框 | | | 1个 |
| 9 | 利器盒 | | | 2个 |
| 10 | 软玻璃 | | | 1个 |
| 11 | 药格片 | | | 12片 |
| 12 | 防滑垫 | | | 2个 |

**九：ABS病历夹车**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 产品规格 | 840\*400\*1030mm | |
| 2. | 包装规格 | 860\*420\*1100mm | |
| 3. | 产品毛重 | 27KG | |
| 4. | 产品净重 | 24KG | |
| 5. | 抽屉尺寸 | 抽屉外：350\*290mm | 抽屉内：330\*270\*70mm |
| 6. | 台面使用尺寸 | 640\*320mm | |
| 7. | 静音轮 | 直径：100mm | 4寸 |
| 8.配置清单 | | | |
| 序号 | 名称 | | 数量/单位 |
| 1 | 病例夹车体 | | 1辆 |
| 2 | 抽 屉 | | 2个 |
| 3 | 静音轮 | | 4个 |
| 4 | 钥匙 | | 4个 |
|  |  | |  |

**三 、相关要求**

1.供应商需在投标文件中列明所投产品品牌、规格型号、数量等设备配置清单和选配件清单，未列出的选项即表示已包含在投标总价中；

2.提供的设备必须是原厂的全新设备；

3.免费提供现场培训。

4.耗材价格：采购人和中标人在评标现场商谈，商谈结果作为设备招标中标的必要条件之一。

## **第二部分 投标文件格式**

霍邱县第二人民医院医疗设备采购项目

投 标 文 件

项目编号：

采购人：

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

### 一、投标函

致：

根据贵方“ ”（项目编号 ）招标文件 ，正式授权下述签字人 （姓名）代表投标人 （投标人全称），提交投标文件 份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货及服务及安装及服务，并通过买方验收。

（2）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改、澄清、答疑等（如有）、参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（3）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（4）我方声明投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（5）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（6）我方同意招标文件规定的付款方式。

（7）与本投标有关的通讯地址：

电话：

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人姓名（签字或盖章）：

日期：

**二、开标一览表**

投标人名称（公章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 人民币小写（元）：  人民币大写（元）： |
| 付款响应 |  |
| 工期响应 |  |
| 质保期响应 |  |

### 三、投标报价汇总表

项目编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 名 称 | 报价（元） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| …… |  |  |
| 总 计 |  |  |

投标人：（公章）

年 月 日

### 四、技术规格响应表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按招标文件规定填写 | | | 按供应商所投内容填写 | |
| 第一部分：采购需求响应 | | | | |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 品牌、型号、技术规格及配置、材质 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 第二部分：其他响应 | | | | |
| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 供货期限 |  |  |  |
| 2 | 免费质保期 |  |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |  |
| 4 | 付款响应 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |

投标人：（公章）

日期：

**五、投标人情况综合简介**

包括人员、设备、企业荣誉、业绩等情况 ，投标人可自拟格式。

**六、法人授权书（参考格式）**

致：霍邱县第二人民医院

本授权书声明： （投标单位名称）的 （法人代表姓名）授权 （被授权人的姓名）为我方就采购编号 项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职 务：

联系手机： 固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职 务：

联系手机： 固定电话：

**七、 八**