**附件2：工程量清单**

|  |
| --- |
| **霍邱县第二人民医院铝窗更换配件、玻璃项目清单** |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 详细参数 | 工程量 |
| 1 | 铰链（滑撑） | 支 | 尺寸：18寸材质：304不锈钢厚度：2.5mm | 148 |
| 2 | 风撑 | 支 | 尺寸：18寸材质：304不锈钢厚度：2.5mm | 148 |
| 3 | 把手 | 支 | 材质：50型铝合金尺寸：130\*28\*35 | 26 |
| 4 | 铝窗玻璃更换 | 平方 | 5LowE+12A+5LowE | 4.5 |
| 5 | 雨棚玻璃更换 | 平方 | 10+12A+10钢化夹胶玻璃 | 2.4 |
| 6 | 金属门窗整修 | 处 | 门窗整修 | 12 |