# 医用无菌敷贴参数

\*1.尺寸：6\*7cm

2.水蒸气透过率每24h的水蒸气渗透应不低于200g/m2（防水型）

3.产品可伸展性不大于4N/cm，永久变形不大于10%

\*4.能够阻止细菌透过，产品灭菌独立包装

\*5.具有人形标识无纺布条，方便医护人员记录填写信息

使用方向：供手术、外伤创面或留置针、静脉导管贴敷用