**附件2：采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 单位 | 数量 | 型号/规格 | 材质 | 安装位置 | 生产厂家 | 备注 | 公称通径 | 单价限价/元 | 总价限价/元 |
| 1 | 安全阀 | 弹簧式 | 台 | 1 | A42W-16P | 不锈钢 | 储气罐（氧气） | 中国永一阀门 | 全启式 | 40mm | 1847 | 1847 |
| 2 | 安全阀 | 弹簧式 | 台 | 1 | A28H-16C | 铸铁 | 储气罐（空气） | 中国永一阀门 | 全启式 | 25mm | 352 | 352 |
| 3 | 安全阀 | 弹簧式 | 台 | 4 | A22W-16P | 铸铁 | 储气罐（空气） | 中国永一阀门 | 全启式 | 15mm | 1247 | 4988 |
| 4 | 安全阀 | 弹簧式 | 台 | 1 | A48Y-16C | 铸铁 | 储气罐（空气） | 中国永一阀门 | 全启式 | 40mm | 1127 | 1127 |
| 5 | 精密压力表 | / | 块 | 8 | （0.0~1.6）MPa | / | 储气罐 | 中国红旗仪表 | 气体专用表 | / | 92 | 736 |
| 6 | 安全阀 | 弹簧式 | 套 | 2 | (T)YAIAO.30/20 | 铜质 | 脉动真空灭菌器(消毒锅) | 宁波甬安医疗 | 全启式 | 20mm | 305 | 640 |
| 7 | 压力表 | / | 块 | 8 | (-0.1~0.5)MPa | / | 脉动真空灭菌器(消毒锅) | 上海仪川仪表 | / | / | 92 | 736 |
| 8 | 其他 | 包括服务费、检测费、安装费等一切附加费用 | 962 |

**注1：以上参数必须全部满足；**

**注2：所投安全阀须提供特种设备监督检验中心安全阀检验合格报告；**

**注3：所投压力表须提供计量测试研究所检定合格证书；**

**注4：一经发现虚假应标，即视为无效投标，投标人两年内不得参与我院招标采购活动；**

**注5：本次供应商所投产品须保证能完美配套我院中心供氧储气罐（品牌珠海和佳）和消毒供应中心消毒锅（品牌山东新华）设备使用。**